A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 18

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 02-Mar-2000

File: C:\TsWin32\Circold\Driver5.sch

BUFFER A

AD8016

BUFFER B

AD8016

74HC4066

7HC4066

R26-29

20

R18-21

1K

R22-25

1K

R34-37 150

G500

PULSE XFMR 1-4

R38-41 150

J3 OR 4

J3 OR 4

J3 OR 4

PIN1 J3 OR 4

G500

PULSE XFMR 5-8

J3 OR 4

R30-33

20

C23-26 1nF

74C02

PIN10 J3 OR 4

+

+

-

-

2

23

3

4

22 21

PULSE FROM 74HC4066

1

2

4

5

+

-

VME DRIVER BOARD #5

PLM

PULSE DRIVERS (2 CHANNELS SHOWN OF 8)

5 OF 8

75 OHM

XXXXX

75 OHM

1

2

5

4 +

-

ENABLE FROM 74C02

9

16

PULSE OUT TO CSC’s

AD8016ARB

ENABLE E1,2,3 OR 4

PIN 3 OR 8

PIN 2 OR 10

PIN 2 OR 6

PIN3 OR 7

PIN 5 OR 9

PIN 4 OR 8

U7,8,9,10

3

3

6

6