[GeV/c] tp 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

μ prompt μ D-> μ B->

Cut σ2