**ECUE\_TR\_BOARD\_PWR\_V1-2**

**Layer STACKUP**

**Copper 17 µm**

**Top layer**

**FR4 800 µm**

**Copper 17 µm**

**Bottom\_Layer**

**Dans tous les cas, l’epaisseur au niveau des contacts doit être de 870 µm +/- 90 µm**