A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 7

Sheet: 1 of 1 Revised: 27-Jun-2000

Drawn by: Created: 16-May-2000

File: C:\TsWin32\Circuits\fpower.sch

MIC29501-5.0BT

5V REG

1

2

3 4

5

MIC29301-3.3BT

3.3V REG

1

2

3 4

5

C110UFD

C210UFD

FIL2

EMT103

1 2 3

C3 0.1UFD

PIN1

J10

D1RLED

P1-5

J3

MIC29501-5.0BT

5V REG

1

2

3 4

5

C410UFD

C510UFD

FIL1

EMT103

1 2 3

C6 0.1UFD

PIN1

J11

D2RLED

P1-5

J2

MIC29501-5.0BT

5V REG

1

2

3 4

5

C710UFD

C810UFD

FIL3

EMT103

1 2 3

C9 0.1UFD

PIN1

J8

D3RLED

P1-5

J5

MIC29501-5.0BT

5V REG

1

2

3 4

5

C1010UFD

C1110UFD

FIL4

EMT103

1 2 3

C12 0.1UFD

PIN1

J1

D4RLED

P1-5

J6

PIN2

J11

PIN2

J10

PIN2

J8

PIN2

J1

P6-9

J2

P6-9

J3

P6-9

J5

P6-9

J6

C13

10UFD

C1410UFD

FIL5

EMT103

1 2 3

C16 0.1UFD

PIN1

J9

PIN2

J9

C1510UFD

D5RLED

P1-5

J4

P6-9

J4

R1 10K

R2 10K

PIN1

J7

PIN2

J7

PIN3

J7

J1

PIN3

J8

J9

J10

J11 PLM

GLINK/CLINK POWER REGULATORS AND FAULT DETECTION

+5V 3.3A

+5V 3.3A

+5V 3.3A

+5V 3.3A

+3.3V 3A

+6V 3.3A

+6V 3.3A

+6V 3.3A

+6V 3A

5V FAULT (LOW)

3.3V FAULT (LOW)

ENAB

FAULT

+6V 3.3A

3.3V ENAB

MUON FEE GLINK/CLINK POWER CARD

VIN

VOUT

3.3V SUPPLY COMES ON AFTER 5V IS STABLE

CHASSIS GND.S