A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 4

Sheet: 1 of 1 Revised: 27-Jun-2000

Drawn by: Created: 18-Jun-2000

File: C:\TsWin32\Circuits\pulse.sch

J1

BNC R1

20 R2

20

Pulse 1V

G508

XFMR1

C1

10PF

C2

10PF

100 RPOT R4 150

C16

10PF

PIN16 CROC CABLE

PIN2

PIN1

18-33 PIN

R5

20

R6

20

R7

20

1

3 4

6 34 PIN CABLES (4) TO CROC INPUTS

AMPLITUDE

CROC TEST PULSE INTERFACE, 256 CHANNELS

PLM

PHENIX MUON # ?

X 4

XFMR2

XFMR3

XFMR4

34 PIN CABLES (4) TO CROC INPUTS

34 PIN CABLES (4) TO CROC INPUTS

34 PIN CABLES (4) TO CROC INPUTS

64 CHANNELS CARD 1

64 CHANNELS CARD 2

64 CHANNELS CARD 3

64 CHANNELS CARD 4