A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 8

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 13-Mar-2000

File: C:\TsWin32\Circuits\Arcnet5.sch

CS12

CS11

CS10

CS9

CS8

CS6

CS4

CS2

CS13

CS14

CS15

A

B

C

A

B

C

D

E

F

G

H

B4

VME J2

B5

B18

P6

B7

B8

B9

B10

B11

B16

B14

B15

2N2222

R4 10K

V2 +5V

R5

50K

VME ARCNET BOARD #5

PLM

OPTO ISOLATORS AND ENABLE

XXXXX

5 OF 5

OPTO ISOLATOR INTERFACE

1K RESISTOR ARRAYS

CLOCK

CLEAR

DDAC

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

TLP2200

OPTO ISOLATORS

ENABLE

CMOS LINES TO VME

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

16

15

14 2

2

7

7

6

6

(LOW)

TTL LINES FROM ARCNET U1

U11

R2

R3