A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 10

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 02-Mar-2000

File: C:\TsWin32\Circold\DAQ7.sch

TLP558

OPTO ISOL.

1

2

3

4 5

6

7

8

V3 +12V

C30

0.1UFD

Q1

2N2222

R21

20K

R22

1K

EXT TRIG ON

HEADER1

EXT TRIG OFF

HEADER2

R23

10K

V3 +12V

PIN1

BNC J7

PIN1

BNC J6

PIN2

PIN2

PIN1

74C221 D3

1N914

R24 10K

T1

T2

TRIGGER ENABLE

EXTERNAL TRIG

TRIGGER (LOW)

VME DAC BOARD #7

PLM

TTL EXTERNAL TRIGGER INTERFACE

7 OF 7

(HIGH)

(HIGH)

TTL SIGNALS

XXXXX

CMOS

BNC CONNECTORS