A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 8

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 06-Mar-2000

File: C:\TsWin32\Circold\Driver7.sch

74C32 A

OR GATE B

C

D

C47 0.1UFD

V3 +12V

D0

74C164

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

E1

AD8016 U7

E2

AD8016 U8

E3

AD8016 U9

E4

AD8016 U10

120 DEGREE

SWITCH2

R42

1K

LED

OVERHEAT

V3 +12V

AMPLIFIER ENABLE LOGIC AND TEMP. SENSOR

XXXXX

7 OF 8

VME DRIVER BOARD #7

PLM

ENABLE BITS FROM SHIFT REGISTER

ENABLE BITS TO AMPLIFIERS

1 3

2

THERMAL WARNING

13

14

10

1

4

7

12

11

9

8

2

3

5

6

OR GATES