A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 33

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 03-Jun-1999

File: C:\TsWin32\Circuits\fiber1.sch

C110uF

V1 +12V DC

C210uF

V2 +5V DC

C30.1uF

EMT103

FILTER

1 2 3

EMT103

FILTER

1 2 3

C40.1uF

1 AMP

FUSE (PTC)

1 AMP

FUSE (PTC)

C31

VME J1

VME J1

A9

VME J1

B19

J1

B22

J1

C9

J1

A19

J1

A11

J1

A15

J1

A17

J1

B31

J2

B22

J2

B12

J2

B2

VME J2

GLINK CONNECTOR

40 PINS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

V1 +5VDC

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

DAV

LINK

ERR

STB

RESET

C5

0.1UFD

C6

10UFD

DC IN FROM VME CRATE

+12 VDC

+5 VDC

VME GROUNDS ON J1 AND J2

F1

F2

VME GLINK BOARD #1

POWER AND GLINK BOARD CONNECTIONS

PLM

1 OF 3 XXXXXX

A,B,C 32

PHENIX 105-0312-404