A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Size: A No: Rev: 11

Sheet: 1 of 1 Revised: 06-Nov-2000

Drawn by: Created: 02-Mar-2000

File: C:\TsWin32\Circold\DAQ6.sch

COMMON CONNS.

74HC4066

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

V3 +12V

C20 0.1UFD

COMMON CONNS.

AD8016ARB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

V1 +12V

V2 -12V

C21 0.1UFD C22 0.1UFD

C23 .1UFD

C24 0.1UFD

C2510UFD

C2610UFD

C2710UFD

C2810UFD

R20 10K

C29

0.1UFD

VME DAC BOARD #6

PLM

SWITCH AND DRIVER COMMON CONNECTIONS

6 OF 7 XXXXX

POWER AND GROUNDS FOR 74HC4066 AND AD8016